**0410随堂测验 6-7节**

第1题 3. 系统使用外扩一片可编程定时器/计数器8254，8254的输入时钟是10MHz。下面是8254的初始化程序段，根据要求完成相关内容。

MOV AL，00110110B

MOV DX，233H ；写控制字

OUT DX，AL

MOV AX，2000 ；写计数初值

MOV DX，230H

OUT DX，AL

MOV AL，AH

OUT DX，AL

由上述程序段可知，该程序段是对8254的\_\_\_\_0\_\_\_ 号计数器进行初始化，该计数器口地址为\_230\_\_\_\_ H，工作在方式\_\_3\_\_\_ ，使用 \_\_\_2\_\_进制计数，计数初值为2000\_\_\_\_。

[填空题]

第2题 学号姓名 [填空题]