**并行传输测试0428（6-7节）**

第1题 8255A中能够工作于方式2的数据口为 ( )。 [单选题]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 选项 | 小计 | 比例 |
| A. A口 (答案) | 78 | 100% |
| B. B口 | 0 | 0% |
| C. C口 | 0 | 0% |
| D. D口 | 0 | 0% |

正确率：100%

第2题 8255A芯片A端口工作在方式1输入时，需要两类联络线，分别是（ IBF）和 (STB )。 [填空题]

第3题 已知某时刻需要完成8255的初始化操作，请分析此时读写控制信号的状态。CS=\_\_0\_\_\_,WR=\_\_\_0\_\_\_,RD=\_\_\_\_1\_\_\_,A1=\_\_\_1\_\_\_,A0=\_\_\_\_1\_\_\_\_\_\_.

[填空题]

第4题 学号姓名 [填空题]