**中断第一次课6-7节**

第1题 PC机中的09H键盘中断属于( ) [单选题]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 选项 | 小计 | 比例 |
| A. 软件中断 | 4 | 4.35% |
| B. 非屏蔽中断 | 5 | 5.43% |
| C. CPU中断 | 5 | 5.43% |
| D. 可屏蔽中断 (答案) | 78 | 84.78% |

正确率：84.78%

第2题 80x86接收非屏蔽硬件中断请求的引脚是( ) [单选题]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 选项 | 小计 | 比例 |
| A. INTR | 11 | 11.96% |
| B. NMI (答案) | 78 | 84.78% |
| C. INTA | 2 | 2.17% |
| D. AEN | 1 | 1.09% |

正确率：84.78%

第3题 实模式下，所有中断向量集中存放在系统RAM最低端的\_\_\_1024\_\_\_\_\_\_\_\_个单元之中，物理地址为\_\_00000\_\_\_ H~ \_003FF\_\_\_\_\_\_H。位于内存物理地址270H~273H单元的内容是\_\_9C\_\_\_\_H型中断向量。 [填空题]

第4题 请简述中断向量的概念及其具体组成 [填空题]

第5题 学号姓名 [填空题]